============================================================
 ＴＯＡ画角シミュレーションソフト ＣＭＳ      Ver. 2.24
2008年11月28日
============================================================

本シミュレーションソフトはＴＯＡのカメラシステムで撮影した
ときに、モニター上に被写体がどの程度の大きさで表示されるの
かをシミュレートするものです。

■インストール方法

①ダウンロードしたデータを解凍してください。

②解凍したフォルダ（TOA_CMSver2.24)内にあるCMS.msiをダブルクリックしてください。

③次に立ち上がるポップアップ画面で"Remove　CMS"を選択し、"Finish"を押して次に進んでください。

④"Close"を押して一旦、終了させてください。

⑤もう一度、解凍したフォルダ（TOA_CMSver2.24)内にあるCMS.msiをダブルクリックしてください。

⑥ポップアップ画面内の"Next"を押して次に進んで行ってください。

⑦最後に"Close"を押して終了してください。これでCMSソフトのインストールが完了しました。


■注意事項

○シミュレーション結果はあくまでも理論値に基づくイメージです。
 また、被写体を真正面から撮影したときの映像をシミュレーション
 していますので、実際にカメラを設置したときの映像とは異なり
 ます。（イメージ写真でシミュレーションした場合）

○カメラ、レンズ、モニターのデータは、２００８年１１月現在のもので
す。モニターの大きさは、カタログに記載してある画面の大きさを
用いています。

○イメージ写真として画面表示されるシミュレーション結果の画像は
　実物大ではありません。モニターのサイズに対してモニター上の
　被写体がどの程度の大きさ映るのかを相対的に表したものです。

○上面図として画面表示されるシミュレーション結果の画角は理論
　値に基づくものです。特に広角側でシミュレーションした場合には　
　カタログに記載しているカメラやレンズの画角とは異なります。

○カメラの設置位置は２０ｍまで設定できますが、本シュミレーション
　は2次元のみのシュミレーション画像が表示されるため、カメラの　
　設置位置が高ければ高いほど実際の映像とは異なります。

○画像をズームアップすると被写体の映像が粗くなります。これは
　画像データを拡大することで発生しますが、実際の監視カメラシス
　テムでは、光学ズームを使用する場合は、ズームアップしても
　画像が粗くなることはありません。

○印刷する場合は、必ずプリンタの用紙をA4の縦方向に設定して
　ください。設定を変更すると正しく印刷されません。

○プリンタによっては画像が印刷されないことがあります。これは
　ビットマップを印刷する際に発生する問題で、プリンタの不具合
　ではありません。印刷されない場合は、一度Word文書やJPEG、
　BMPに保存して別のアプリケーションで印刷してください。


○インストールされたＰＣのディスプレイアダプタのバージョンや
　種類によっては設定値（被写体までの距離、カメラの高さ）やカメ
　ラの高さ調節スライドバーの操作により、イメージ写真でシミュレ
　－ションされた画像の一部が切れたり、空白になったりする場合
　があります。
　　このような状態になった場合は、コントロールパネルの操作により
　ハードウェアのデバイスマネージャーからディスプレイアダプタの
　バージョンを最新のものにすることにより解消することがあります


■使用環境
　OS：Windows 2000 Xp
　Memory：256 MB
　ディスプレー色：24-bit　color
　解像度：1024x768
　ハードディスク容量：空き容量 12 MB 以上
　プログラムインストール領域：10 MB
